История изменений ViewIt08C:
v1.1.13   01.02.2021
	- устранена ошибка, возникающая при работе с программой через удаленный рабочий стол.

v1.1.10   01.02.2016
	- исправлена ошибка загрузки канального плана из файла: в английской локализации Windows загрузка плана из файла была невозможной;
	- исправлена ошибка сохранения канального плана ИТ-088 в файл: в ряде случаев сохраненный канальный план оказывался поврежденным, и, при работе с таким канальным планом, прибор неверно измерял уровень цифровых каналов;
	- исправлены прочие некритичные ошибки.

v1.1.9   13.01.2016
	- исправлена ошибка печати отчетов: невозможно распечатать (сохранить в pdf формате) больше 5 страниц;
	- исправлены прочие некритичные ошибки.

v1.1.8   05.11.2015
	- исправлена ошибка работы с записной книжкой: для приборов ИТ-081, ИТ-087 и ИТ-088 записная книжка в версии 1.1.7 недоступна. 

v1.1.7   26.10.2015
	- исправлена ошибка редактирования канального плана: канала ИТ-089 в английской локализации Windows невозможно было отредактировать.

v1.1.6   17.09.2014
	- исправлена ошибка изменения границ просмотра спектра: после выхода из редактора частотных планов грницы просмтора спектра сбивались.

v1.1.5   21.08.2014
	- исправлена ошибка усреднения спектра: после выбора режима измерения усреднение спектра останавливалось.

v1.1.4   10.07.2014
	- Исправлена ошибка работы с окном просмотра отчетов: частое переключение между окном отчета и главным окном могло привести к зависанию;
	- Добавлена возможность измерения канальной и спектральной диаграмм, во время просмотра отчета.

v1.1.3.  06.05.2014
	- Изменен динамический диапазон измерения MER DVB-T2 каналов: 4...35 дБ для QPSK, 10...35 дБ для QAM16, 16...35 дБ для QAM64, 22...35 дБ для QAM256;
	- Шаблон проверки каналов для прибора ИТ-089С. Изменен диапазон регулирования минимального допустимого значения MER DVB-T2 канала: 4...35 дБ для QPSK, 10...35 дБ для QAM16, 16...35 дБ для QAM64, 22...35 дБ для QAM256.

v1.1.2.  27.01.2014
	- добавлена возможность сохранения канальной диаграммы в формате csv;
	- исправлена ошибка выбора типа графика спектра: список выбора типа графика отображался некорректно (только для версии 1.1.1).

v1.1.1.  24.01.2014
	- расширен диапазон рабочих символьных скоростей для прибора ИТ-087. Новый диапазон: 5000 - 7400 МСимв/с;
	- исправлена ошибка ввода границ просмотра спектра: при вводе имени канала, введенное значение интерпретировалось как частота;
	- исправлена ошибка загрузки страниц записной книжки спектров из файлов, сохраненных в версиях 1.0.x. Ошибка проявлялась для страниц измеренных с использованием аттенюатора;
	- улучшена работа с графиком спектра.

v1.1.0   05.12.2013
	- добавлена поддержка работы с прибором ИТ-089;
	- исправлена ошибка редактора шаблонов проверки: для приборов ИТ-087 и ИТ-088 отсутствовал критерий проверки значения сигнал/шум цифрового канала;
	- исправлена ошибка редактора шаблонов проверки: не позволялось задавать имя шаблона длиной 16 символов;
	- исправлена ошибка редактора шаблонов проверки: некоторые пределы регулирования параметров не соответствовали установленным в приборе;
	- исправлена ошибка редактора частотных планов: при создании частотного плана для аналоговых каналов устанавливалось неверное значение частоты звуковой поднесущей по умолчанию;
	- исправлена ошибка редактора записной книжки каналов: при создании страницы в некоторых случаях устанавливался неправильный шаблон проверки;
	- исправлена ошибка редактора записной книжки каналов: при создании страницы и последующем сохранении в файл, при записи этой страницы в прибор у нее будет установлено неправильное значение аттенюатора;
	- исправлена ошибка редактора записной книжки каналов: в отчете проверки результатов измерения страницы неправильно отображались значения видео/аудио, сигнал/шум и MER при работе с единицами измерения уровня дБмВ и дБмВт;
	- улучшена функциональность редактора записной книжки каналов: добавлена возможность создания и записи в прибор страниц без привязки к канальному плану. Канальный план и шаблон проверки для таких страниц выбирается при их измерении;
	- улучшена функциональность редактора записной книжки каналов: при сохранении страницы в файл добавлена информация о названии канального плана и шаблона проверки, времени и даты измерения страницы;
	- улучшена функциональность редактора записной книжки каналов: добавлена индикация статуса страницы в таблице страниц (аналогично индикации в приборе);
	- исправлена ошибка редактора записной книжки каналов и спектра: некорректно сохранялись в файл страницы, имеющие в имени символ ".";
	- исправлена ошибка редактора записной книжки спектра: не позволялось создавать страницы с шириной окна спектра менее 10 МГц;
	- исправлена ошибка канальной диаграммы: в отчете диаграммы не отображалось значение сигнал/шум цифровых каналов;
	- исправлена ошибка спектральной диаграммы: в отчете диаграммы неправильно отображалось значение минимальных и максимальных уровней частотных меток при работе с единицами измерения уровня дБмВ и дБмВт;
	- исправлена ошибка загрузки частотных меток из файла: в случае, если до загрузки на спектральной диаграмме уже были метки, то после загрузки метки нельзя выбирать и перемещать;
	- исправлена ошибка сохранения конфигурации главного окна в файл *.IT: при работе с единицами измерения уровня дБмВ и дБмВт, а также при работе с выбранным канальным планом данные сохранялись некорректно;
	- внесены изменения в справку программы: переработаны существующие разделы, добавлена информация о работе с прибором ИТ-089;
	- исправлены ошибки текстовых сообщений интерфейса пользователя (русский и английский);
	- исправлены прочие некритичные ошибки.

v1.0.17  27.12.2012
	- исправлена ошибка первоначального чтения настроек прибора: после подключения не считывались канальные планы и ТВ система прибора;
	- улучшен график спектра;
	- исправлена ошибка значений BER для страниц записной книжки каналов загруженных из файлов: неверные значения BER при сохранении в файл *.nbc;
	- исправлена ошибка отображения меток в отчете по спектральной диаграмме: в некоторых случаях некорректно отображались метки в отчете по спектральной диаграмме;
	- исправлена ошибка выбора меток, в случае загрузки меток из файла *.it: при попытке выбрать метку, появлялось сообщение об ошибке;
	- исправлены прочие некритичные ошибки.

v1.0.16  21.11.2012
	- добавлена поддержка Windows 8.
	- изменения в системе перевода интерфейса.

v1.0.15  15.10.2012 (внутренняя версия)

v1.0.14  04.10.2012
	- изменен драйвер;
	- добавлена автоматическая установка драйвера для 32х битных систем.

v1.0.13  03.05.2012
	- изменения в системе автоматического обновления.

v1.0.12  26.04.2012
	- исправлена ошибка синхронизации цифровых каналов с модуляцией QAM128.

v1.0.11  11.04.2012
	- переведено окно настроек печати в английской версии.

v1.0.10  21.03.2012
	- ускорено сканирование и отрисовка спектра, снижена нагрузка на процессор.

v1.0.8    05.03.2012 	
	- удалены типы модуляции QAM16 и QAM32;
	- отлажена работа с метками.

v1.0.7    29.02.2012 			
	- исправлены ошибки спектральной диаграммы и меток.
	- изменены диапазоны значений шаблонов для проверки BER;
	- изменен алгоритм проверки неравномерности каналов.

v1.0.5    22.02.2012 			
	- базовая версия.