=================================================
    ПО для работы с  для работы с телевизионными измерителями серии ИТ-08 новой модификации
    ViewIt08C
=================================================

=================================================
 Содержание
=================================================

    1.0 О программе
    2.0 Минимальные системные требования
    3.0 Установка

=================================================
 1.0 О программе
=================================================

    ViewIt08С предназначено для работы с телевизионными измерителями серии ИТ-08 новой модификации (ИТ-081, ИТ-087, ИТ-088, ИТ-089), и позволяет:
•  Измерять параметры каналов с аналоговой и цифровой (DVB-C, DVB-T и DVB-T2 - в зависимости от типа измерителя) модуляцией, аналогично измерениям, проводимым с помощью прибора;
•  Производить измерение спектра в произвольном частотном диапазоне;
•  Создавать и просматривать страницы записной книжки прибора;
•  Создавать и редактировать канальные планы прибора;
•  Создавать и редактировать шаблоны проверки прибора;
•  Просматривать систему распределения каналов (ТВ систему) прибора;
•  Сохранять и документировать результаты измерений;
•  Обновлять программное обеспечение приборов.

=================================================
 2.0 Минимальные системные требования
=================================================

•  Операционная система Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, все - 32x- или 64x-битные;
•  30 Мб свободного места на жестком диске;
•  SVGA монитор и видео карта, поддерживающие режим 256 цветов при разрешении 1024x768 точек;
•  Свободный порт USB 2.0.

=================================================
 3.0 Установка
=================================================

    Для установки программы запустите файл "Install_ViewIt08C_vX.X.X.exe" с правами администратора, где X.X.X - версия программы. 
    В окне установщика выберите язык, и, далее, ознакомьтесь с информацией о программе. В случае, если программа не была ранее установлена на компьютере, следуя инструкциям установщика, укажите директорию для установки. В противном случае, если производится обновление ранее установленной программы, дайте согласие на обновление. Дождитесь окончания установки программы.
    После окончания установки программы будет предложена установка USB драйвера для работы с приборами (только для 32х-битных операционных систем, для 64-х битных систем используйте стандартные средства установки драйверов). Если драйвер не был ранее установлен, рекомендуется произвести его установку. Следуйте инструкциям установщика для установки драйвера, дождитесь окончания установки.
    В случае возникновения проблем с установкой программы отправьте описание проблемы на welcome@planar.chel.ru.

=================================================
Дата документа: 08.10.2013
=================================================